Измерения показателей воды (Таблица 1):

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма (в соответствии с нормами завода изготовителя домашних тестов) | Вода из Москвы-реки | Водопроводная вода | Водопроводная вода после очистки фильтром-кувшином | Водопроводная вода после очистки бытовым фильтром с обратным осмосом |
| Уровень кислотности pH | 6-9 | **7,4 - нейтральная** | **7,5 - нейтральная** | **6,0 - слабокислая** | **6,4 - слабокислая** |
| Показатель общей жесткости воды (gH) | 6-8 | **7** | **11** | **2** | **4** |
| Показатель карбонатной жесткости воды (kH) | 2-4 | **3** | **8** | **2** | **1** |
| Содержание железа в воде | До 0,3 | **0,5** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| Суммарное содержание в воде ионов аммония и аммиака | До 0,179 | **0,006** | **0,006** | **0,0** | **0,0** |
| Содержание нитратов в воде | До 2 | **5** | **5** | **5** | **5** |
| Содержание нитритов в воде | До 0,3 | **0,1** | **0,1** | **0,0** | **0,0** |
| Содержание фосфатов в воде | До 1 | **1** | **0,25** | **0,0** | **0,25** |